
## 实验一：注入lcrc\_rx




Dmesg有错误信息



BMC WEB无错误信息


/var/log/alert.log有错误信息



## 实验二：注入lcrc\_tx




Dmesg 有错误信息



BMC WEB无错误信息

/var/log/alert.log有错误信息



## 实验三：注入ecrc\_rx




注完后重启

BMC WEB有错误信息



/var/log/alert.log无错误信息

再次进入OS，dmesg无错误信息




## 实验四：注入ecrc\_tx



串口无打印，没有进入SMI

dmesg有错误信息




BMCWEB无log

/var/log/alert.log无错误信息

## 实验五：注入acs\_nonfatal



Dmesg有错误信息



BMC SEL有错误信息



/var/log/alert.log无错误信息

## 实验六：注入acs\_fatal




注完以后系统重启

BMC WEB



/var/log/alert.log无错误信息

再次进入OS，dmesg无错误信息



## 实验七：修改RootCtl注入ecrc\_tx



注错后重启

BMC WEB有log



/var/log/alert.log无错误信息

再次进入OS，dmesg无错误信息



